{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":6,"rows_kept":64,"merged":[[19,1,19,3],[22,1,22,3],[41,1,41,3],[44,1,44,3]]}
["Ricardo Gaspar","Nº 35377"]
["A",{"$f":"2+7","v":9}]
["B",{"$f":"3+7","v":10}]
["C",{"$f":"1+2","v":3}]
["D",{"$f":"5+5","v":10}]
[]
[]
["Exercício 1"]
[]
["V1 (V)",{"$f":"(B2+B4+B5)/8","v":2.75}]
["Vt (V)",1]
["μnCox (μA/V^2)",20]
["W/L",50]
[]
["V2 (V)","R1 (KOhm)","ID1 (mA)","Vgs-Vt (V)","Vds (V)","Zona de funcionamento"]
[6,{"$f":"B2/10","v":0.9},{"$f":"0.5*B12*POWER(10,-3)*B13*POWER(D16,2)","v":1.53125},{"$f":"$B$10-$B$11","v":{"v":1.75,"d":"1.750"}},{"$f":"A16-C16*B16","v":{"v":4.621875,"d":"4.622"}},"Saturação"]
[4,{"$f":"B3/2","v":5},{"$f":"D25*1000","v":{"v":0.7068164415931165,"d":"0.706816"}},{"$f":"$B$10-$B$11","v":{"v":1.75,"d":"1.750"}},{"$f":"A17-C17*B17","v":{"v":0.4659177920344173,"d":"0.466"}},"Tríodo"]
[]
[]
[null,"Parâmetros"]
[null,"aX^2","bX","c"]
[null,{"$f":"-12.5*1000","v":-12500},10.25,{"$f":"POWER(-10,-3)","v":{"v":-1E-3,"d":"-0.001"}}]
[null,"Formula resolvente"]
[null,"delta","X1","X2"]
[null,{"$f":"POWER(C22,2)-4*B22*D22","v":{"v":55.0625,"d":"55.062500"}},{"$f":"(-C22+SQRT(B25))/(2*B22)","v":{"v":1.1318355840688341E-4,"d":"0.000113"}},{"$f":"(-C22-SQRT(B25))/(2*B22)","v":{"v":7.0681644159311654E-4,"d":"0.000707"}}]
[]
[]
["Exercício 2"]
[]
["V2 (V)",{"$f":"(B2+B4+B5)/5","v":4.4}]
["Vt (V)",1]
["μnCox (μA/V^2)",{"$f":"20","v":20}]
["R1 (KOhm)",{"$f":"B3/10","v":1}]
[]
["V1 (V)","W/L","ID1 (mA)","|Vgs-Vt| (V)","|Vds| (V)","Zona de funcionamento"]
[1,{"$f":"B2","v":9},{"$f":"0.5*$B$32*POWER(10,-6)*B36*POWER(D36,2)*1000","v":0.5184000000000001},{"$f":"($B$30-A36)-$B$31","v":{"v":2.4000000000000004,"d":"2.400"}},{"$f":"$B$30-$B$33*C36","v":{"v":3.8816,"d":"3.882"}},"Saturação"]
[1,{"$f":"40*(B3+B5)","v":800},{"$f":"C47*1000","v":4.285670830667991},{"$f":"($B$30-A37)-$B$31","v":{"v":2.4000000000000004,"d":"2.400"}},{"$f":"$B$30-$B$33*C37","v":{"v":0.11432916933200943,"d":"0.114"}},"Tríodo"]
[10,{"$f":"B4","v":3},0,{"$f":"ABS(($B$30-A38)-$B$31)","v":{"v":6.6,"d":"6.600"}},{"$f":"$B$30-$B$33*C38","v":{"v":4.4,"d":"4.400"}},"Não Conduz"]
[]
[]
[]
[null,"Parâmetros"]
[null,"aX^2","bX","c"]
[null,{"$f":"8000","v":8000},-31,{"$f":"-$B$37*B32*POWER(10,-6)*2.4*4.4+$B$37*B32*POWER(10,-6)*0.5*19.36","v":{"v":-0.01408000000000001,"d":"-0.014080000"}}]
[null,"Formula resolvente"]
[null,"delta","X1","X2"]
[null,{"$f":"POWER(C44,2)-4*B44*D44","v":{"v":1411.5600000000004,"d":"1411.560000"}},{"$f":"(-C44+SQRT(B47))/(2*B44)","v":{"v":0.004285670830667991,"d":"0.004285671"}},{"$f":"(-C44-SQRT(B47))/(2*B44)","v":{"v":-4.106708306679909E-4,"d":"-0.000410671"}}]
[null,"Nesta tabela está o cálculo do Id quando o transístor está na zona de Tríodo. Os valores obtidos estão em Amperes."]
[]
[]
[]
[]
["Exercício 3"]
[]
["A","Ā","B","Y = A.!B"]
[0,1,0,0]
[0,1,1,0]
[1,0,1,0]
[1,0,0,1]
[]
[]
[]
[]
["alínea b"]